附件2

竞争性采购

公示联系单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非密输出表单编号： | 2200041550001 | 公示天数： | 5天 |
| 竞争性采购单位（公章）： | 设备管理部 | 办理日期： | 2022年05 月24日 |
| 序号 | 公示内容 | 填写说明 |
| 1 | 项目名称 | ： | 盐炉大修 | / |
| 2 | 质量或技术特殊要求 | ： | 见技术条件 | 如有则如实填写 |
| 3 | 采购数量 | ： | 1 |
| 4 | 供应商特殊资质要求 | ： | 无 |
| 5 | 拟评审时间 | ： | 2022.06.02 | / |
| 6 | 项目联系人 | ： | 孙静一 | / |
| 7 | 联系电话 | ： | 86572675 | 为固定办公电话 |
| 8 | 受理咨询截止时间 | ： | 2022.05.29 | / |
| 项目主管： | 部门（或科室）领导审批： |
| 孙静一 | 许谌 |
| （签字）2022年5月24日 | （签字）2022年 5月24 日 |
| 备注 |  |

注：1.“公示内容”为基本内容，个别项目如有变化可以根据实际情况临时调整。

2.本表单为《竞争性采购制度》（第2版）附件。

|  |
| --- |
| 一、工程现状及存在的问题 |
| 3#工房现场2台盐炉（设备编号为1313004、1313015）炉砖破损，电极电阻大，电流不均衡，加热电压不稳定，连接处氧化，炉体存在熔盐泄漏问题，存在操作者烫伤等安全隐患。 |

|  |
| --- |
| 二、对工程改造的技术要求 |
| （一）修理内容1、按现使用的炉体尺寸（400×400×600mm）对炉体进行更换；2、重砌内部炉砖；3、更换控制柜、内部元件;4、检修变压器。（二）技术要求1、在780℃～950℃范围内炉温均温性要求≤±10℃。（三）项目实施周期1、安装调试周期为1周。（四）保修要求1、保修期1年，一年内无重大质量问题，同时对出现的技术问题要进行随时解决;2、对更换后的零部件保修一年；3、大修验收签字后，以签字时间为起点保修一年。（五）其他要求1、维修中更换的炉体费用、更换控制柜、内部元件的费用及变压器的检修费用由厂家进行支付。 |

|  |
| --- |
| 三、对施工工期及现场管理等方面的要求 |
| （一）工期要求：工程需在8月31日前完工。（二）现场管理1.施工方需严格遵守各专业安全操作规程；2.施工方需严格遵守我公司各项管理制度；3.各类施工人员需有相应资质，持证上岗；4.现场施工人员需佩戴好相应的安全防护用品；5.对施工现场要做好围挡和防护；6.施工过程中需保持现场整洁有序；7.施工过程中要积极与工程管理部门进行协调，不得影响生产；8.施工方应制定紧急事件处理应急预案，发生紧急事件时按预案执行；9.严格遵守我公司的保密制度；10.施工中产生的垃圾需自行清除，施工现场保持我公司要求的5S标准；11.各项施工手续办理齐全。 |